# 优正体育

专业的彩色路面材料、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 陶瓷颗粒彩色防滑路面的优点

陶瓷颗粒彩色防滑路面优势解析

陶瓷颗粒彩色防滑路面作为一种现代化的路面处理技术，因其在提升道路安全、强化功能特性及践行环保理念方面的显著表现，正日益广泛应用于各类场所。其重点优势主要体现在以下几个方面：

1. 卓越的防滑性能与安全保障：

   - 高摩擦系数： 路面表面均匀铺撒的坚硬陶瓷颗粒，形成微观粗糙结构，显著增大了轮胎与路面的接触面积和机械咬合力，提供远高于普通路面的摩擦系数（通常BPN值可达70以上），有效缩短刹车距离。
   - 即时排水抗滑： 颗粒间的缝隙构成高效排水通道，使雨水、油污等不易形成连续水膜，极大降低了湿滑状态下车辆打滑、行人摔倒的风险。
   - 视觉警示强化： 鲜明的色彩（如红、黄、蓝、绿等）与常规黑色沥青或灰色水泥路面形成强烈对比，对驾驶员及行人起到突出的警示和引导作用。常用于坡道、弯道、交叉口、公交站台、人行横道、隧道出入口、厂区/校园限速区等需要特别提示安全的关键节点。

2. 优异的功能特性与耐久表现：

   - 坚固耐磨： 精选的烧结陶瓷颗粒硬度高（莫氏硬度可达7级以上）、耐磨耗性能优异，能有效抵抗车辆（尤其是重型车辆）的反复碾压、轮胎摩擦及冲击，长期保持表面纹理深度和防滑效果。
   - 稳定耐候： 陶瓷材质具有良好的化学惰性，能抵御紫外线辐射、酸雨侵蚀、融雪剂腐蚀以及极端温度变化（高温不软化流淌、低温不易脆裂），色彩稳定性好，不易褪色、粉化。
   - 快速高效施工： 该路面系统通常采用冷施工工艺，在清洁干燥的基层上涂抹专用树脂粘结剂后均匀撒布陶瓷颗粒即可。施工速度快，固化时间相对较短，对交通影响小。

3. 突出的环保价值：

   - 资源循环利用： 部分产品可采用回收陶瓷或工业废料作为骨料来源，符合资源循环利用的理念。
   - 热岛效应缓解： 相较于深色的传统沥青路面，浅色系的陶瓷颗粒路面具有更高的太阳光反射率，能有效降低路面温度积累，对缓解城市热岛效应具有积极作用。

总结：

陶瓷颗粒彩色防滑路面通过其高摩擦系数表面结构与优异的排水能力，显著提升了道路在干湿状态下的安全性能；其坚固耐磨、色彩持久、耐候性强的特点确保了路面的长期可靠使用；同时，该技术在资源利用和环境友好方面也展现出积极价值。

## 相关链接

##### 塑胶球场

铺装专业篮球场地，适合比赛和训练。

##### 塑胶跑道

优质塑胶跑道材料，提供良好运动体验。

##### 塑胶跑道厂家

塑胶跑道厂家，专业铺装各种类型塑胶跑道。