# 优正体育

专业的彩色路面材料、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 陶瓷颗粒防滑路面施工

陶瓷颗粒防滑路面系统施工技术要点概述

陶瓷颗粒防滑路面凭借其卓越的防滑性能、耐候性与装饰效果，在各类需要增强安全性的区域（如人行步道、自行车道、坡道、广场、公园、过街天桥及小区道路）得到广泛应用。其重点性能依赖于高品质材料与规范严谨的施工工艺。

材料特性与系统构成

- 陶瓷颗粒： 作为功能性面层，通常选用煅烧或烧结陶瓷材料，具有硬度高（莫氏硬度通常≥6）、耐磨性强、色彩稳定、化学惰性佳等特点。粒径规格需根据应用场景（运动场地、市政道路、商业区等）合理选择，常见范围在1-3mm或2-4mm。
- 粘接树脂： 通常选用高性能聚氨酯（PU）或改性环氧树脂，要求具备优异的附着力、韧性、耐候性、耐老化性及耐化学腐蚀性，能牢固包裹并粘结石英砂与陶瓷颗粒，形成稳固整体。
- 底涂材料： 用于增强树脂层与混凝土或沥青基面的附着力，封闭基面孔隙，提升整体系统粘结强度与耐久性。

标准化施工流程及重点控制点

1. 基面处理与评估：

   - 彻底清除基面（混凝土或沥青）的油污、浮浆、灰尘、松散物及不利于粘结的杂质。
   - 修复基面裂缝、坑洞、空鼓等结构性缺陷，确保基面坚实、平整、干燥（含水率通常要求≤8%）、清洁。
   - 根据基面状况，可能需要进行打磨、抛丸或铣刨处理，以增加粗糙度，提升界面粘结力。
   - 施工前需进行基面拉拔强度测试，确保达到设计要求（通常要求≥1.5MPa）。

2. 底涂施工：

   - 均匀涂布配套底涂材料，通常采用滚涂或刮涂方式。
   - 关注涂布量与均匀性，确保完全覆盖且无遗漏。待底涂完全表干（通常指触干不粘手）后方可进行下一工序。

3. 树脂粘接层刮涂：

   - 根据设计配比，将树脂主剂与固化剂精确计量、充分混合均匀。
   - 在规定操作时限内（即适用期内），均匀刮涂混合好的树脂材料于处理好的基面上。
   - 严格控制刮涂厚度，通常一次性刮涂厚度需与后续铺设的陶瓷颗粒粒径相匹配，确保颗粒能有效嵌入。刮涂应平整、连续、均匀，避免局部堆积或漏涂。

4. 陶瓷颗粒撒布：

   - 关键工序： 在树脂粘接层达到较佳粘结状态（通常为指触微粘但不下陷）时，立即、均匀地撒布预拌好的彩色陶瓷颗粒。
   - 撒布量需精确计算并严格控制，确保颗粒层达到设计要求的覆盖率和厚度（通常要求完全覆盖树脂层并有一定厚度储备）。
   - 撒布方向与手法需一致，保证颗粒分布均匀、嵌入深度一致、无明显色差或堆积。撒布后稍作静置，使颗粒稳定嵌入树脂层。

5. 表面清理与封闭（可选）：

   - 待粘接层初步固化后（依据树脂类型及环境条件，通常需数小时至一天），使用专用清扫设备（如吸尘器、吹风机）清除表面未粘附的松散颗粒，回收利用。
   - 根据设计要求或特定环境（如重污染、高耐磨区域），可在清理后的颗粒层表面滚涂一层透明封闭面漆（如透明聚氨酯罩面），以进一步提升面层耐污性、耐磨性、抗紫外线老化能力及光泽度。

施工质量控制重点要素

- 环境控制： 关注施工环境温度（通常建议10°C至35°C）、湿度（通常要求≤85%）及天气状况（避免雨、雪、大风天气），温湿度超出材料允许范围时需采取应对措施或暂停施工。
- 基面质量： 基面处理是系统耐久性与安全性的基础，必须严格达标。
- 材料配比与混合： 树脂主剂与固化剂的配比必须精确，混合需充分均匀。材料开封后需在规定时效内用完。
- 施工时机： 撒布颗粒的时机尤为关键，过早导致颗粒过度下沉影响防滑层厚度及效果；过晚则粘结力不足，易导致颗粒脱落。
- 操作规范性： 刮涂、撒布等工序需由经验丰富的工人规范操作，确保均匀性、平整度及覆盖率。颗粒撒布后，在树脂初凝前的适度碾压（如使用橡胶辊）有助于颗粒牢固嵌入并提升较终平整度。
- 材料用量控制： 根据基面状况、设计厚度等精确计算主材用量，避免浪费或不足。
- 分区施工： 大面积施工需合理规划施工分区及衔接缝位置，确保整体效果一致。

应用价值 该系统显著提升了步道、坡道、广场等公共区域的湿态及干态防滑性能（防滑系数通常远高于普通路面），有效降低了行人滑倒风险。其丰富的色彩选择也满足了环境美化的需求。陶瓷颗粒固有的抗紫外线、耐磨耗特性，结合树脂材料的韧性与耐候性，共同构筑了系统的长期功能稳定性。

总结 陶瓷颗粒防滑路面系统是实现安全性与美观性双重提升的有效解决方案。其卓越性能的发挥，高度依赖于严谨规范的施工工艺与全过程精细化管理。从基面处理、材料配比到关键的撒布时机与均匀性控制，每一个步骤都直接影响着较终成品的防滑效能、耐久性与整体品质。

## 相关链接

##### 塑胶球场

铺装专业篮球场地，适合比赛和训练。

##### 塑胶跑道

优质塑胶跑道材料，提供良好运动体验。

##### 塑胶跑道厂家

塑胶跑道厂家，专业铺装各种类型塑胶跑道。