弹性丙烯酸网球场施工工艺是一项专业性较强的工程，其施工质量直接影响到场地的使用寿命、美观度以及运动员的运动体验。以下由湖北同舟体育为您详细介绍弹性丙烯酸网球场的施工工艺，包括从基础处理到面层施工的详细步骤，并提供相关注意事项和质量验收标准。

## construction 一、施工前准备

terrain

### 场地选择与基础检查

- check_circle 选择平整、排水良好的场地，确保基础无松动、裂纹、波浪等现象，基础平整度误差需小于3mm。
- check_circle 对水泥基础需进行酸洗处理，用清水湿润后用8%左右的稀盐酸清洗地面，去除表面杂质。
- check_circle 对沥青基础需确保完全固化，至少施工完成后一个月再进行弹性层施工。

cleaning_services

### 清理与修补

- check_circle 使用清水冲洗基础表面，去除灰尘和污物，必要时使用铲刀清除旧层和松散颗粒。
- check_circle 对破损处进行修补，确保修补后的平整度和密实度符合要求。

water_drop

### 试水与补积水

- check_circle 在施工前对场地进行试水，记录积水位置并及时修补，确保积水深度不超过30mm。

## architecture 二、施工工艺流程

1

### 底涂层施工

使用专用底涂材料均匀滚涂或刮涂于基面，厚度约为0.078kg/m²，固化后形成牢固的粘结层。底涂层固化时间根据天气情况调整，一般需24小时以上。

2

### 弹性层施工

弹性层是弹性丙烯酸网球场的核心部分，分为粗颗粒弹性层和细颗粒弹性层。

- arrow_right 粗颗粒弹性层：由丙烯酸乳液与粗颗粒混合料制成，厚度一般为2-3mm，通过机械搅拌均匀后刮涂。
- arrow_right 细颗粒弹性层：用于填充和找平，厚度约为1-2mm，搅拌均匀后刮涂。

每层弹性层施工完成后需等待固化，通常需24小时以上，确保表面平整无气泡。

3

### 加强层施工

弹性层固化后铺设加强层，以增强面层与弹性层的附着力。加强层材料为丙烯酸乳液与石英砂混合物，搅拌均匀后刮涂。

4

### 中涂层施工

中涂层用于调整弹性层的硬度和厚度，材料为丙烯酸乳液与石英砂混合物，搅拌均匀后刮涂。中涂层需多次施工，确保厚度均匀且平整。

5

### 细颗粒弹粒施工

细颗粒弹粒层用于进一步找平和提升表面质感，厚度约为1-2mm。施工时需均匀撒布弹粒并压实，确保表面光滑细腻。

6

### 纹理层施工

纹理层用于增加表面摩擦力，材料为丙烯酸乳液与细颗粒混合物，搅拌均匀后刮涂。纹理层施工完成后需等待固化，固化时间视天气情况而定。

7

### 含砂面层施工

含砂面层是弹性丙烯酸网球场的较后一层，用于提升耐磨性和抗紫外线性能。材料为丙烯酸乳液与石英砂混合物，搅拌均匀后刮涂。

8

### 纯面层铺装

较后一层为纯面层，用于提升整体美观度和运动性能。面层材料为丙烯酸乳液与颜料混合物，搅拌均匀后刮涂。

9

### 划线

使用白色划线漆按标准尺寸划线，确保线条清晰、均匀。

## verified 三、质量控制与验收标准

visibility

### 外观验收

- check_circle 场地色彩均匀美观，无色差、起泡、离层或脱皮现象。
- check_circle 表面平整光滑，无明显颗粒堆积或凹凸感。

fitness_center

### 性能验收

- check_circle 弹性层厚度需达到设计要求（一般为3-5mm），弹性适中，能有效减震。
- check_circle 面层具有良好的耐磨性和抗紫外线性能。

build

### 施工细节

- check_circle 每道工序完成后需进行试水检测，确保无积水现象。
- check_circle 弹性层施工时需控制温度和湿度，避免因环境因素导致的开裂。

## settings_suggest 四、维护与保养

cleaning_services

### 日常清洁

定期清理场地表面灰尘和污物，保持场地整洁。

straighten

### 划线维护

划线漆老化后需及时重新划线，确保场地标识清晰。

water_drop

### 防水处理

对于发现的裂缝或鼓包现象应及时修补，防止水分渗透。

search

### 定期检查

每季度对场地进行全面检查，包括弹性层和面层的磨损情况，并及时修复。

## summarize 五、总结

弹性丙烯酸网球场施工工艺复杂且要求严格，从基础处理到面层铺装每一步都需要按照规范操作。湖北同舟体育凭借多年的施工经验和技术积累，能够为客户提供高质量的弹性丙烯酸网球场施工服务。如果您有任何需求或疑问，请随时联系我们的专业团队，联系电话：185-7145-9135。我们期待为您提供更优质的服务！