# 5毫米弹性丙烯酸网球场

专业品质与性价比的合理结合

湖北同舟体育科技有限公司
189-7128-8099

## 产品概述

近年来，随着全民健身运动的普及，网球场作为重要的体育场地之一，越来越受到人们的关注。其中，弹性丙烯酸网球场以其卓越的性能和适中的造价，成为许多学校、社区和商业场所的首选。今天，我们将详细解析5毫米弹性丙烯酸网球场的价格构成及其优势。

## 5毫米弹性丙烯酸网球场的特点

弹性丙烯酸网球场是一种采用高分子合成材料制成的专业运动场地，厚度通常在3毫米至5毫米之间。其中，5毫米厚度的弹性丙烯酸网球场因其适中的弹性、耐磨性和抗紫外线性能，被广泛应用于网球、羽毛球等多种运动场地。

### 弹性适中

能够有效减少运动员在运动中对关节的冲击力，保护膝盖、脚踝等部位，适合长期高强度使用。

### 耐磨性强

表面平整光滑，不易开裂或变形，使用寿命长达8至10年。

### 抗紫外线

采用优质丙烯酸乳胶原料，耐候性好，即使在长时间暴晒下也能保持色彩鲜艳持久。

### 环保安全

水性材料无毒无污染，符合国际环保标准，适合青少年及成人使用。

## 价格分析

弹性丙烯酸网球场的价格受多种因素影响，包括材料质量、施工工艺、场地面积及地理位置等。根据多方数据统计，5毫米厚度的弹性丙烯酸网球场价格大致如下：

### 材料成本

弹性丙烯酸弹性层每0.7公斤可铺设1毫米厚度，建议使用3.5公斤弹性层以达到5毫米厚度。按照厂家报价，底涂、中涂、弹性层、面漆及划线的综合成本约为每平方米35至50元。

### 施工费用

施工费用因地区差异而有所不同。例如，在施工难度较大的地区或需要额外加固处理的场地，施工成本可能更高。一般情况下，施工费用占总造价的30%-40%。

### 其他费用

包括围网、照明系统及维护费用等。标准网球场围网高度为6米，面积约为680平方米，围网成本约每平方米100元；LED照明系统每盏灯约2000元，需安装8盏灯，总计约1.6万元。

## 影响价格的关键因素

### 材料质量

高品质的弹性丙烯酸材料具有更好的耐用性和弹性表现，但价格也相对较高。

### 施工难度

场地基础条件较差或施工环境复杂（如雨季施工）会增加额外费用。

### 地理位置

一线城市或经济发达地区的施工成本通常高于其他地区。

### 个性化需求

如增加防滑涂层、特殊划线设计等个性化服务会进一步提高造价。

## 如何选择性价比高的弹性丙烯酸网球场

1

### 选择正规厂家

建议选择具有资质认证的专业厂家，如湖北同舟体育科技有限公司，确保材料质量和施工质量。

2

### 综合评估造价

根据场地面积、施工难度及个性化需求，合理预算总造价，并与多家供应商对比报价。

3

### 注重售后服务

选择提供长期维护和翻新服务的厂家，延长球场使用寿命。

## 总结

弹性丙烯酸网球场以其卓越的性能和适中的造价，成为现代体育场地建设的理想选择。湖北同舟体育科技有限公司作为一家专注于塑胶跑道、硅PU球场及丙烯酸网球场研发和施工的企业，致力于为客户提供高品质、高性价比的解决方案。

湖北同舟体育科技有限公司
189-7128-8099