# 弹性丙烯酸网球场单价解析

专业场地建设与价格分析

湖北同舟体育

## 材料特性与优势

- 弹性与减震：中层弹性层有效吸收冲击力，降低运动员关节损伤风险。
- 耐用性：抗紫外线、耐候性强，长期暴晒不褪色，较端气候下不易开裂或脱落。
- 防滑安全：表面细腻防滑，精准控制球速与反弹轨迹，保障运动稳定性。
- 环保性：水性原料无毒无害，符合环保要求。

## 单价构成与市场报价

弹性丙烯酸网球场单价受厚度、工艺、规模三大因素影响，具体分层如下：

厚度 | 单价区间（元/㎡） | 适用场景
--- | --- | ---
3mm | 50–80 | 普通训练场地、低成本项目
4mm | 70–100 | 中等使用频率场地
5mm | 90–120 | 专业赛事级场地

### 成本细分

- 材料费（占比约60%） 30–60元/㎡
- 施工费（基础处理与涂层工艺） 15–18元/㎡
- 辅材费（围网、照明等设施） 10%–30%

大面积施工（如700㎡以上）可能降低单价，而复杂地形或定制设计会提高成本。

## 影响价格的关键变量

### 基础条件

水泥基础平整可直接施工，疏松地基需额外加固（+10–20元/㎡）。

### 工艺复杂度

多层结构（找平层+弹性层+面漆层）比单层工艺成本高。

### 区域差异

偏远地区物流及人工费用上浮5%–15%。

## 选择建议

### 明确需求优先级

专业赛事场地首选5mm厚度（90–120元/㎡），业余训练可选3mm（50–80元/㎡）。

### 验证施工资质

要求供应商提供分层施工方案，确保坡度平整度达标。

### 规避低价陷阱

单价低于50元/㎡可能采用劣质填料，易粉化开裂。

## 价格对比图表

## 总结

弹性丙烯酸网球场单价集中于 50–120元/㎡，厚度（3mm–5mm）为核心定价依据；其高弹性、耐候性及低维护成本，为不同需求场景提供灵活选择。施工前需综合评估基础条件与工艺标准，确保性价比与安全性兼顾。

咨询电话：185-7145-9135