## 网球场材料选择

网球场的地面材料是决定比赛体验和运动员表现的关键因素之一。目前，硬地网球场（如美网和澳网）广泛采用丙烯酸涂料作为面层材料。

### 弹性丙烯酸

提供良好的弹性和耐磨性，适合专业比赛场地

### 硬地丙烯酸

表面平整、硬度高、球速快，适合高强度比赛

### 硅PU弹性层

室内网球场推荐，具有良好的弹性和耐磨性

### 材料特性对比

## 网球场图纸设计

### 平面设计

- 矩形露天网球场
- 社区公园网球场
- 学校网球场

### 结构设计

柱网布置、看台设计以及屋顶结构设计，包括膜结构屋顶设计，能够有效应对地震等自然灾害

### 施工详图

基础施工图、排水系统设计图以及喷灌系统设计图等，为施工团队提供详细指导

### 网球场布局图

网球场布局示意图

## 施工服务

### 施工流程

1. 场地准备：场地平整、基础铺设以及排水系统建设
2. 材料铺设：按照设计图纸铺设弹性层或硬地层，并进行分色处理
3. 防滑处理：在球反方向增加防滑涂层，确保运动员安全
4. 较终验收：施工完成后进行全面检查，确保场地符合比赛要求

### 维护服务

提供终生维护服务，包括定期清洁、修补损坏部分以及更新涂层等，确保场地长期保持较佳状态

### 施工流程图

网球场施工流程

## 联系方式

如需了解更多关于成都地区网球场材料及施工服务的信息，请联系：

185-7145-9135

期待与您合作，共同打造优质的网球场地！