## 一、国家规范概述

根据国家体育局发布的《人造草坪足球场标准新国标》（2023年9月12日），人造草坪足球场需满足以下主要要求：

### 材料要求

- 单丝草坪高度为5厘米，密度为10500；免填充草坪高度为3厘米，密度为21000，磅重范围为5900~59000。
- 草皮需具备耐候性、抗紫外线性能，适应不同气候条件。
- 使用环保型胶粘剂，符合有害物质限量标准。

### 施工工艺

- 场地需平整无缺陷，排水坡度不得低于0.4%，确保排水顺畅。
- 基层需采用混凝土浇筑，并铺设橡胶颗粒和石英砂填充层以增强弹性和稳定性。
- 草坪铺设需均匀固定，草丝不易脱落，避免积水。

### 质量检测

- 检测内容包括硬度、弹性、摩擦系数等指标。
- 实验室检测需提供符合GB/T20394-2013等相关标准的样品。

### 维护要求

- 定期清扫杂草、清理积水，保持场地清洁。
- 雪天及时除雪，雨后补充填充颗粒。

## 二、施工流程与技术要点

湖北同舟体育作为专业的人造草坪供应商，提供从设计到施工的一站式服务。以下是人造草坪足球场施工的关键步骤：

### 场地准备

对地基进行平整处理，确保坡度和排水系统符合要求。使用充砂机、梳草机等设备确保场地平整度和填充物厚度均匀。

### 基础建设

混凝土浇筑完成后，铺设橡胶颗粒和石英砂填充层，确保草坪硬度适中。使用专用胶水固定减震垫，避免使用普通胶带。

### 草坪铺设

根据设计图纸裁剪草坪，并使用专业设备进行梳理和固定。免填充型草坪密度高，草丝直立性好，适合高强度使用。

### 后期维护

每月至少进行一次清扫维护，及时清除垃圾。对损坏的草坪进行修补，确保整体美观和使用寿命。

## 三、市场分析与造价参考

根据市场调研数据，人造草坪足球场的造价因材料、施工复杂度及附加设施而异，一般每平方米造价在50元到110元之间。

### 人造草坪足球场造价参考

### 填充型草坪

每平方米约50元至70元。适合一般运动需求，性价比高。

### 免填充型草坪

每平方米约80元至110元。草丝直立性好，适合高强度使用。

### 高品质进口草丝

如赛尔隆等进口草丝，价格更高，但性能更优，使用寿命长。

### 湖北同舟体育产品优势

- 提供多种规格的人造草坪产品，适用于不同场景需求，如五人制、七人制和十一人制足球场。
- 支持FIFA认证的高标准施工，确保场地达到国际赛事要求。

## 四、湖北同舟体育的优势与服务承诺

作为一家专注于人造草坪研发和施工的企业，湖北同舟体育拥有丰富的行业经验和先进的技术支持。

### 高品质产品

提供符合国家标准的高品质人造草坪产品，确保耐用性和安全性。

### 专业服务

提供专业的施工团队和技术支持，确保工程质量，从设计到施工一站式服务。

### 完善售后

提供完善的售后服务，定期维护和保养，确保场地长期保持较佳状态。

### 期待与您携手合作

湖北同舟体育期待与您携手合作，共同打造高品质的人造草坪足球场！

发送咨询 立即致电