## 人造草坪足球场面积概览

根据国际标准和实际应用情况，不同规模的足球场面积差异显著，从1000平方米到10800平方米不等。了解这些标准尺寸有助于您选择合适的场地。

## 足球场面积对比

## 不同规模足球场面积标准

### 11人制足球场

国际标准

7140平方米

长度 105米
宽度 68米
面积范围 4050-10800平方米

### 7人制足球场

标准尺寸

3500平方米

长度 75米
宽度 55米
面积范围 1260-4200平方米

### 5人制足球场

小型场地

约1000平方米

长度 42米
宽度 25米
面积范围约1000平方米

## 足球场面积参考数据

足球场类型 | 标准面积 | 长度 | 宽度 | 面积范围
--- | --- | --- | --- | ---
11人制足球场 | 7140平方米 | 105米 | 68米 | 4050-10800平方米
7人制足球场 | 3500平方米 | 75米 | 55米 | 1260-4200平方米
5人制足球场 | 约1000平方米 | 42米 | 25米 | 约1000平方米

## 五人制足球场示例

多利隆|标准五人制足球场尺寸 dllturf.com

## 总结

人造草坪足球场的面积因人数制式而变化，从1000平方米到10800平方米不等。其中，11人制足球场的面积较大，为7140平方米，而5人制足球场的面积较小，约为1000平方米。这些数据均基于国际标准和实际应用情况，为不同需求的足球场提供了参考。