## 一、场地规格与面积

标准的七人制足球场长度通常为65米至70米，宽度为45米至50米，加上两侧缓冲区，总面积约为3381平方米。根据实际需求，部分场地可能调整至更大或更小的面积，但需满足比赛规则的基本要求。

标准尺寸范围

- 长度：65-70米
- 宽度：45-50米
- 总面积：约3381平方米

## 二、人造草坪的主要构成与价格

人造草坪是七人制足球场的核心部分，其价格受草丝高度、密度、填充物种类及重量等因素影响。目前市场上的人造草坪价格范围较广，从每平方米20元到80元不等。

### 草丝高度与密度

- 草丝高度：40-50毫米
- 密度：10500-14750簇/平方米
- DTEX值不低于7500（高品质）

### 填充物

- 石英砂和环保橡胶颗粒
- 每平方米填充量：25-30公斤
- 石英砂增加稳定性，橡胶颗粒提升弹性

### 价格区间

中等品质草坪 30元/㎡
高品质品质草坪 70元/㎡
总造价（中等品质）约15万元

### 不同品质人造草坪对比

## 三、其他成本构成

除了人造草坪本身的价格外，七人制足球场的建设还涉及以下费用：

### 基础处理费用

场地基础需采用C20或C25标号混凝土，并进行平整处理。基础硬化费用约为80元/平方米。

### 施工与人工费用

施工包括裁剪、铺装、接缝处理等，人工费用约为6元/平方米。

### 辅料费用

包括胶水、接缝布等辅料，每平方米约需3元。

### 运输费用

根据施工地点与厂家的距离，运输费用约为1万元。

### 灯光与围网

灯光系统安装费用约为1万元，围网费用约为80元/平方米。

### 球门与辅助设施

球门安装费用约为2万元，其他辅助设施如LED屏、桌椅等费用视需求而定。

## 四、预算总结

以中等品质人造草坪为例，标准七人制足球场的总预算如下：

### 中等品质人造草坪预算

- 人造草坪 约15万元
- 基础处理 约27万元
- 施工与人工 约2万元
- 辅料 约1万元
- 运输 约1万元
- 灯光与围网 约9万元
- 球门与辅助设施 约2万元

总计：约311万元

### 高品质品质人造草坪预算

人造草坪约417万元
基础处理约27万元
其他费用约15万元

总计：约417万元

### 预算对比

## 五、投资优势分析

人造草坪相较于天然草坪具有显著优势：

### 长期经济性

初始投资较高，但长期运营成本较低，维护费用仅为天然草坪的十分之一。

### 耐用性

耐用性强，使用寿命可达8年以上，适应各种天气条件。

### 环保性能

环保性能优异，减少水资源消耗。

综上，湖北同舟体育建议客户根据实际需求选择合适的人造草坪等级，并充分考虑场地规格、施工工艺及后期维护等因素，以实现较佳性价比和长期使用效果。

选择建议

对于预算有限但追求长期价值的客户，中等品质人造草坪是理想选择；对于对品质有较高要求且预算充足的客户，高品质人造草坪将提供更佳的使用体验和更长的使用寿命。