# 专业网球场解决方案

提供高品质的网球场材料及施工服务，打造符合国际标准的运动场地

了解材料 联系我们

### 耐磨性强

丙烯酸硬地材料表面硬度高，能够承受高强度的运动冲击，延长使用寿命

### 弹性适中

弹性丙烯酸材料可铺设3-5毫米弹性层，提供良好的球反弹效果

### 色彩丰富

丙烯酸材料颜色选择多样，可根据场地需求定制配色方案

### 环保耐用

丙烯酸材料无毒环保，耐紫外线照射，适用于各种气候环境

## 网球场材料介绍

### 丙烯酸硬地网球场材料

丙烯酸硬地网球场材料是目前国际网球赛事中广泛采用的标准材料，包括美网和澳网等四大满贯赛事均使用丙烯酸面层系统。这种材料具有以下特点：

#### 耐磨性强

丙烯酸硬地材料表面硬度高，能够承受高强度的运动冲击，延长使用寿命。

#### 弹性适中

弹性丙烯酸材料可铺设3-5毫米弹性层，提供良好的球反弹效果，满足专业比赛需求。

#### 色彩丰富

丙烯酸材料颜色选择多样，可根据场地需求定制配色方案，如美网场地的蓝绿色调和澳网场地的蓝色配色。

#### 环保耐用

丙烯酸材料无毒环保，耐紫外线照射，适用于各种气候环境。

#### 施工工艺

网球场施工分为多个步骤，包括基础处理、底涂层铺设、中涂层涂抹、弹性层铺设、找平层处理及分色抗紫外线面层施工。施工过程中需注意温度控制和防滑处理，以确保较终效果符合国际标准。

### 其他材料选择

除了丙烯酸硬地材料外，还可根据预算和需求选择经济型材料，如硅PU弹性层材料。这种材料同样适用于网球场建设，具有良好的弹性和耐磨性。

## 网球场设计与施工服务

### 设计服务

提供专业的网球场设计服务，包括平面布局规划、尺寸结构设计及施工图纸。设计内容涵盖矩形露天网球场、膜结构网球场等多种类型。

### 施工服务

施工团队由经验丰富的专业技术人员组成，严格按照国际标准进行施工。施工过程中采用先进的设备和技术，确保每一步骤都达到高质量要求。

### 施工案例

本厂家承接过多个网球场项目，包括学校体育场馆、社区公园及专业网球俱乐部场地。施工案例显示，我们的产品和服务得到了客户的一致好评。

### 施工流程

1

#### 基础处理

清理地面杂物，确保平整度

2

#### 底涂层铺设

铺设防水底涂层，防止水分渗入

3

#### 中涂层涂抹

涂抹增强粘结力的中间层

4

#### 弹性层铺设

铺设3-5毫米弹性层，提供良好缓冲

5

#### 找平层处理

进行精细找平，确保表面平整

6

#### 面层施工

分色抗紫外线面层施工，完成较终效果

## 联系我们

### 联系方式

如需了解更多关于网球场材料及施工服务的信息，请拨打以下电话联系：

185-7145-9135
cnyouzheng@qq.com

### 服务承诺

- 专业团队提供全方位服务
- 严格按照国际标准施工
- 提供终生维修服务保障
- 根据客户需求定制解决方案

## 为什么选择我们

### 专业团队

我们的团队由经验丰富的专业技术人员组成，拥有丰富的网球场施工经验，能够提供高质量的施工服务。

### 品质保障

我们采用高品质的材料，严格按照国际标准进行施工，确保网球场的质量和使用寿命。

### 定制化服务

根据您的具体需求，我们提供定制化的网球场解决方案，包括材料选择、设计和施工方案。

### 售后服务

我们提供完善的售后服务体系，包括施工后的维护保养，确保您的网球场长期保持良好状态。