# 京山网球场地面材料厂家

提供高品质网球场材料、专业图纸设计与全面施工服务

### 多样化产品

提供弹性丙烯酸材料、硅PU材料、人造草坪和EPDM橡胶颗粒等多种选择，满足不同场地需求。

### 专业设计

提供专业的CAD图纸设计服务，包括标准网球场平面设计图、施工详图及监理细则。

### 全面施工

从选址到场地完工，提供专业团队支持，确保每个环节精益求精，打造高品质网球场。

## 一、网球场地面材料产品

### 弹性丙烯酸材料

- 成本效益高，耐用性强
- 硬地和弹性两种类型
- 可铺设3~5毫米弹性层
- 耐磨、防水、防晒特性
- 适用于室内外网球场

### 硅PU材料

- 环保型塑胶材料
- 良好的弹性和耐久性
- 防滑、耐磨等特点
- 适用于室内外网球场
- 满足不同气候条件使用

### 人造草坪

- 环保、易维护
- 接近天然草地的触感
- 提供良好的视觉效果
- 适合休闲娱乐型网球场

### EPDM橡胶颗粒

- 环保型材料
- 良好的减震性能
- 防滑特性
- 适用于幼儿园、学校及社区

## 二、网球场图纸设计

京山网球场地面材料厂家提供专业的CAD图纸设计服务，包括标准网球场平面设计图、施工详图及监理细则等。这些图纸涵盖了小区网球场、广场网球场及公园网球场的设计方案，确保施工过程精准无误。

网球场CAD设计图

## 三、施工服务

### 施工流程

施工团队从选址开始，到基础施工、铺设底层、划线和掉网等环节，均严格按照标准执行。例如，在基础施工阶段，需清理基础、粘结层、增强层、填充层并进行表面涂油处理，确保场地平整度和使用寿命。

### 专业团队支持

施工团队拥有丰富的经验和技术能力，从场地设计到材料选择再到精细施工，每一个环节都力求精益求精。团队强调高性价比和专业性，致力于打造高质量的网球场。

### 定制化服务

厂家可根据客户需求提供定制化服务，包括设计图纸的修改、特殊场地的施工方案调整等，确保较终效果符合客户预期。

## 四、联系方式

如需了解更多关于网球场地面材料、图纸设计及施工服务的信息，请联系我们的客户服务团队：

185-7145-9135
185-7145-9135

## 网球场示例

### 标准网球场

标准尺寸：23.77米 × 10.97米

### 双打网球场

尺寸：23.77米 × 10.97米