## 昆明网球场材料与施工服务

为专业网球爱好者提供高品质的场地材料与专业施工服务

### 丙烯酸面层材料

- 弹性与耐磨性：分为硬地丙烯酸和弹性丙烯酸，耐磨性较佳，使用寿命长
- 色彩丰富：提供多种颜色选择，如美网的蓝绿色调和澳网的深蓝与绿色搭配
- 环保与安全：无毒环保，耐候性强，不易老化，防滑性能良好

### 硅PU材料

- 平整度高：表面平整光滑，有助于提高球速和反弹效果
- 适用范围广：不仅适用于网球场地，还可用于篮球场、羽毛球场等
- 施工便捷：施工简单，可直接铺设在水泥或沥青基底上，维护成本低

### 其他材料

- 天然草皮：摩擦小但维护成本高，适合专业比赛
- 红土：适合慢速球，但不适合较端气候条件
- 地毯：室内使用，提供舒适体验和良好回弹性能

## 网球场材料对比

## 网球场设计标准

### 场地尺寸

标准网球场长78米，宽23.77米，四周需留有缓冲区以防止球员越界。场地中心需设置发球线和单打/双打边线。

### 灯光与排水系统

网球场需配备LED节能灯或金卤灯，并安装智能控制系统以节省能源。排水系统则需设计成拱形屋顶结构，确保雨水快速排出。

### 围网与标识

网球场四周需安装高度为1.07米的围网，以防止球员出界后受伤。围网上需设置清晰的场地标识线和比赛规则提示。

## 施工服务

### 施工流程

包括场地平整、基础铺设、面层涂装及后期维护。施工团队具备丰富的国际经验，严格按照国际网球联合会（ITF）和职业网球选手协会（ATP）的标准执行。

### 质量保证

施工完成后，厂家提供终生维修服务，确保场地长期保持较佳状态。所有材料均通过CMA机构检测认证，符合环保要求。

### 售后服务

厂家提供全面的技术支持和维护保养服务，包括定期检查、清洁和修复工作。还可根据客户需求提供定制化方案。

## 联系方式

### 吴经理

专业网球场材料供应商

185-7145-9135

## 总结

昆明地区的网球场建设不仅能满足专业赛事的需求，还能为普通爱好者提供优质的运动环境。无论是丙烯酸还是硅PU材料，亦或是其他类型的场地选择，均能根据您的需求量身定制。期待与您合作，共同打造高品质的网球场地！

专业品质
定制化服务
专业团队支持